# MEMORIAL DESCRITIVO

**DESCRIÇÃO DA OBRA**

OBRA: PRACA CESÁRIO AMARANTE

OBJETO: COLOCAÇÃO DE FORRO SONEX NA CASA DA CULTURA, PRAÇA CESÁRIO AMARANTE, CENTRO, SÃO JOAQUIM - SC

# GENERALIDADES

 Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

 Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

 A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

 No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

 No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

# FORRO CASA DA CULTURA

Será colocado forro do tipo Sonex liso 35mm plano, anti chama e acústico, branco, conforme projeto. Será fornecido todos os acessórios necessários para a instalação do forro.

Deverá ser fixado na estrutura de madeira já existente, e se for necessário deverá ser feito a adequação na estrutura existente.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

 Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A Chiodelli

Eng Civil - CREA 5854-9