ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de Equipamento diversos, para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – sede em São Joaquim , conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO	TOTAL PREÇO MÁXIMO

LOTE I

1	1	UN	Acessório para formação de espuma para Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$3.940,65	R$3.940,65
2	4	UN	Esguicho de 1 ½” para Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$5.478,33	R$21.913,32
3	5	Balde 20 litros	Líquido Gerador de Espuma para Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$711,92	R$3.559,60
4	30	UN	Mangueira de Incêndio 1 ½” para Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$901,23	R$27.036,90
5	15	UN	Mangueira de Incêndio 2 ½” para Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$1.230,49	R$18.457,35

LOTE II

6	15	UN	Botas de Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$1.210,68	R$18.160,20
7	15	PAR	Luva Polivalente de Combate a Incêndio (descrição anexo II)	R$755,33	R$11.329,95

LOTE III

8	15	UN	EPI Multimissão (descrição anexo II)	R$3.843,44	R$57.651,60
9	15	PAR	Luvas de Resgate (descrição anexo II)	R$388,33	R$5.824,95

LOTE IV

10	4	UN	Mochila para cabos (descrição anexo II)	R$436,54	R$1.746,16
11	2	UN	Blocante de cordas (descrição anexo II)	R$399,19	R$798,38
12	1	UN	Triângulo de Evacuação de Resgate (descrição anexo II)	R$645,24	R$645,24
13	4	UN	Organizador de equipamentos poliéster(descrição anexo II)	R$430,58	R$1.722,32
14	20	M	Cordelete de Resgate(descrição anexo II)	R$18,55	R$370,93
15	5	PAR	Luva de Segurança para Resgate em Altura(descrição anexo II)	R$399,94	R$1.999,70

LOTE V

16	1	UN	Serra Sabre (com bateria)	R$9.923,11	R$9.923,11
17	1	Conj.	Conjunto de lonas de proteção para resgate veicular (descrição anexo II).	R$4.663,67	R$4.663,67

LOTE VI

18	1	UN	Carretel para mangueira (descrição anexo II)	R$2.812,33	R$2.812,33
19	1	UN	Laço cambão para captura de animais (descrição anexo II),	R$761,00	R$761,00

LOTE VI

20	1	UN	Motor de popa (descrição anexo II)	R$16.366,67	R$16.366,67

DESCRITIVO – Anexo II

LOTE I

ITEM 1 - ACESSÓRIO PARA FORMAÇÃO DE ESPUMA PARA COMBATE A INCÊNDIO:

3.1.1 Equipamento acoplável com esguicho de Combate a Incêndio (Deverá ser compatível com os esguichos disponíveis na OBM) de 1 ½”. Deverá ter aspiração de ar junto a água misturada com LGE e a capacidade de aeração (formação de espuma) deste fluido.
3.1.2 Deve permitir uma conexão rápida aos esguichos de referência (não necessariamente da mesma marca) e apresentar capacidade de formação de espuma.
3.1.3 Este equipamento deve possuir o corpo em polietileno UV estabilizado, aço inoxidável e/ou alumínio.
3.1.4 Comprimento máximo de 55 cm, e peso máximo de 1,6 Kg.
3.1.5 O licitante vencedor deverá fornecer catálogo do produto com o máximo de informações possíveis antes da entrega final para verificação do atendimento às especificações.

ITEM 2- ESGUICHO DE 1 ½” PARA COMBATE A INCÊNDIO:

D3.1.1Esguicho com controle de vazão e de regulagem de jato do tipo pistola, com manopla de abertura para uso em atividades de combate a incêndio, exercidas pelos Bombeiros Militares.
3.1.2 O esguicho deverá ser classificado como sendo do Tipo 3, conforme os itens 3.1.3 da norma EN 15182-2 ou 3.1 alínea ”c” da norma DIN 14367 ou NFPA 1964:2013 ou norma semelhante.
3.1.3 O corpo do esguicho deverá ser construído em alumínio anodizado (o alumínio deverá ser extrudado ou forjado) ou em composite.
3.1.4 O esguicho deverá ter acoplamento para mangueira de combate a incêndio de 1 ½” do “storz” tipo "52-C", integrado ao corpo do esguicho, fabricado no mesmo material do corpo do esguicho, ou similar. Não será aceito adaptador Storz de latão.
3.1.5 A conexão “storz”, ou seu elemento de ligação, deve permitir a rotação da junta infinitamente de modo a impedir a desconexão do esguicho e não torcer a mangueira de incêndio.
3.1.6 A vazão do esguicho deverá ser selecionável por meio de controle rotativo manual montado ao redor do corpo do esguicho, localizado posteriormente à seleção de amplitude do jato.3.1.7 Deverão existir no mínimo três seleções de vazão possíveis; sendo uma entre 100 e 120 LPM (litros por minuto), outra entre 200 e 240 LPM e ficando a vazão máxima compreendida entre 400 e 500 LPM. Para todas as vazões deve ser considerada uma pressão de 100 PSI em operação.

3.1.8 A identificação da vazão no esguicho deverá ser em litros por minuto (LPM) ou em galões por minuto (GPM). No seletor de vazão deverá existir uma posição de “flush” (descarga) destinada à limpeza do equipamento.
3.1.9 A rotação da cabeça de seleção de amplitude do jato do esguicho deverá ser de, no máximo, 180º, na forma a seguir: em um dos extremos a seleção para jato sólido, compacto (considera-se esta posição 0º); no outro extremo da cabeça de seleção de amplitude do jato, sua amplitude máxima, totalmente “neblinada” (a rotação para se atingir este ponto deverá ser de, no máximo, 180º). A mudança de amplitude deve ocorrer tão logo haja a rotação do selector de amplitude. Na posição totalmente "neblinada" o ângulo de abertura do jato não poderá ser inferior a 100º.
3.1.10 As seleções possíveis serão: o jato sólido, em um dos extremos da rotação do selector de amplitude; o jato totalmente aberto no extremo oposto de rotação do selector de amplitude; e uma marcação intermediária, compreendida entre as duas seleções já mencionadas, selecionando o jato para uma abertura mínima de 30º.
3.1.11 O esguicho (incluindo a junta de acoplamento à mangueira) deverá ter peso máximo de 2,8 kg e comprimento máximo de 320 mm.
3.1.12 A abertura e o fechamento deverão ser realizados por meio de esfera metálica ou polimérica vazada transversalmente, controlada por manopla (alavanca) localizada na parte superior, em oposição à empunhadura tipo pistola, do esguicho.
3.1.13 A manopla de abertura do fluxo (alavanca) deverá proporcionar espaço suficiente para empunhadura completa, mesmo com a utilização de luvas específicas para combate a incêndio urbano (luvas em conformidade com a norma EN 659), da seguinte forma: deverá proporcionar firmeza para o manuseio da manopla sem que os dedos (indicador, médio, anelar e mínimo) fiquem espremidos entre as hastes laterais ou fiquem fora da empunhadura horizontal.
3.1.14 O esguicho deverá estar na posição fechada quando a manopla, de abertura e fechamento, estiver na posição mais próxima da cabeça defletora do esguicho, devendo mostrar a inscrição FECHADO ou CLOSED. O esguicho deverá estar na posição aberta quando a manopla estiver na posição mais próxima da junta de conexão à mangueira devendo mostrar a inscrição ABERTO ou OPEN.
3.1.15 O esguicho deverá apresentar número de série único a fim de possibilitar o seu rastreamento.
3.1.16 Deverá ser apresentado certificado ou declaração de conformidade que comprovem que o esguicho atende à norma EN 15182:2007 ou a NFPA 1964-2013 ou versão posterior destas normas.
3.1.17 O licitante vencedor deverá fornecer catálogo do produto com o máximo de informações possíveis antes da entrega final para verificação do atendimento as especificações.

ITEM 3 - LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA PARA COMBATE A INCÊNDIO

3.1 Líquido Gerador de Espuma sintética (LGE), para utilização em conjunto com o kit gerador de espuma.
3.2 Deve ser do tipo Sintex AFFF/ARC, devendo possuir concentração de 3% a 6%, polivalente, específico para combate a incêndio em hidrocarbonetos (ex.: Nafta, Gasolina, Querosene, Óleo Diesel, etc.) e solventes polares (ex.: Álcool Metílico, Álcool Etílico, Acetona, Isopropanol, etc).
3.3 Possibilidade de uso com água doce, do mar e/ou salobra.
3.4 Deverá ser fornecido em galões de 20 litros.
3.5 Deverá possuir certificação ABNT NBR 15511:2008 ou posterior para o tipo 5, Classe HC - extinção de incêndios em hidrocarbonetos e Classe AR - extinção de incêndios em solventes polares.
3.6 O licitante vencedor deverá fornecer catálogo do produto com o máximo de informações possíveis antes da entrega final para verificação do atendimento às especificações.

ITEM 4 - MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 1 ½” PARA COMBATE A INCÊNDIO

D.1.1 Mangueiras de Incêndio, com diâmetro interno de 1½”, para emprego no serviço de controle e extinção de incêndios, conforme:
3.1.1.1 Reforço têxtil singelo confeccionado 100% fio de poliéster de alta tenacidade;
3.1.1.2 Revestimento externo em PVC + borracha nitrílica, na cor vermelha e tubo interno de borracha sintética, nos diâmetros de 1½” (aproximados 38mm);
3.1.1.3 Pressão de trabalho de 14 kgf/cm2;
3.1.1.4 Pressão de teste de 28 kgf/cm2;
3.1.1.5 Pressão de ruptura mínima de 42 kgf/cm2;
3.1.1.6 Resistência à abrasão acima de 500 ciclos
3.1.1.7 Classificada como tipo 4 perante a Norma NBR 11861 de Outubro/98, ou norma que a substitua, destinada a área industrial, onde é desejável uma maior resistência à abrasão;
3.1.1.8 Empatada, em ambas as extremidades, com uniões tipo engate rápido, em latão, tipo 65B (para diâmetro de 38mm) conforme a NBR 14349 ou norma que a substitua;
3.1.1.9 Certificado da Marca de Conformidade ABNT n° 40.0008/99.
3.1.1.10 As mangueiras devem ser fornecidas em lances de 15 metros de comprimento.

ITEM 5 - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 ½” PARA COMBATE A INCÊNDIO

.1.1 Mangueiras de Incêndio, com diâmetro interno de 2½”, para emprego no serviço de controle e extinção de incêndios, conforme:
3.1.1.1 Reforço têxtil singelo confeccionado 100% fio de poliéster de alta tenacidade;
3.1.1.2 Revestimento externo em PVC + borracha nitrílica, na cor vermelha e tubo interno de borracha sintética, nos diâmetros de 2½” (aproximados 63mm);
3.1.1.3 Pressão de trabalho de 14 kgf/cm²;
3.1.1.4 Pressão de teste de 28 kgf/cm2;
3.1.1.5 Pressão de ruptura mínima de 42 kgf/cm²;
3.1.1.6 Resistência à abrasão acima de 500 ciclos
3.1.1.7 Classificada como tipo 4 perante a Norma NBR 11861:98 ou norma que a substitua, destinada a área industrial, onde é desejável uma maior resistência à abrasão;
3.1.1.8 Empatada, em ambas as extremidades, com uniões tipo engate rápido, em latão, tipo 65-B (para diâmetro de 63mm) conforme a NBR 14349 ou norma que a substitua;
3.1.1.9 Certificado da Marca de Conformidade ABNT n° 40.0007/99.
3.1.1.10 As mangueiras devem ser fornecidas em lances de 15 metros de comprimento.

LOTE II

ITEM 6 - BOTAS DE COMBATE A INCÊNDIO

3.1.1 Bota de proteção em couro para uso em atividades de combate a incêndio e salvamento, exercidas pelos Bombeiros Militares.
3.1.2 Bota para bombeiro, cano longo tipo galocha, utilizada para combate a incêndios, constituída de couro hidrofugado, antichama, acolchoado, forro da gáspea e cano 100% impermeável e respirável em no mínimo 75% do eixo do cano, no formato de meia e forro do colarinho em material de alta resistência multifilamentos 3D. Linhas de costura em meta-aramida ou para-aramida com tratamento retardante de chamas, palmilha de montagem em resina polimérica anti perfuração não metálica fixado pelo processo montado, palmilha de isolamento térmico em célula de ar com sistema antibacteriano, biqueira de segurança resistente ao impacto de 200J com proteção externa em borracha vulcanizada ou couro tipo carbono com alta resistência ao desgaste e rasgamento, palmilha de conforto de poliuretano anatomicamente conformada dublada com tecido de alta resistência e tratamento bactericida e fungicida. Solado de borracha super nitrílica, a planta e salto poderá ser preenchida com polímero para maior isolamento térmico e absorção de impacto. Todo o solado deve ser resistente a alta temperatura colado diretamente no cabedal. A bota deve possuir propriedade antiestática, sendo por fita de fios de poliéster com 40% de fibras metálicas com largura de 10 mm. Construída e certificada com base nas normas ABNT NBR 15275, NBR ISO 20345:2015 OU EN ISO 20345:2011 e EN 15090:2012 com pictograma conforme figura 5 abaixo:

EN 15.090/2012

Figura 5

3.1.3 Especificações Técnicas:
3.1.3.1 As especificações técnicas e parâmetros para a construção do produto em epígrafe estão descritos nas normas ABNT NBR 15275, NBR ISO 20345:2015 OU EN ISO 20345:2011 e NORMA EN 15090:2012.
3.1.3.2 Caso o produto ofertado tenha classificação de padrões de desempenho diferente ao solicitado, somente será aceito para os casos de superioridade (maior nível de proteção) nos padrões mínimos exigidos.
3.1.4 Cabedal:
3.1.4.1 Deve ser confeccionado em couro vaqueta flor integral hidrofugado com proteção antichama, com espessura mínima de 2,0 mm. Internamente etiqueta, de poliéster termo-fixada, com a identificação de numeração do produto. Todo cabedal deve ser estruturado com polímero de célula aberta dublado com não tecido de 1,5mm para isolamento térmico, estrutura e flexão, aparência final semi-fosca, na cor preta;
3.1.5 Sobre Biqueira:
3.1.5.1 Proteção de sobre biqueira em borracha super nitrílica ou couro com acabamento tipo carbono resistente a alta temperatura com espessura de 1,5mm e bordas com redução de espessura para 0,5mm fixada no cabedal por vulcanização ou costura dupla de maneira resistente.
3.1.6 Linhas e Costuras:
3.1.6.1 Costuras simples, duplas e triplas, conforme o local da costura e necessidade de costura reforçada, com linha de para-aramida ou meta-aramida e base em poliamida número 30/40 e sistema de torção dupla para melhor ajuste do ponto e durabilidade.
3.1.7 Biqueira e contraforte:
3.1.7.1 Biqueira em composite ou material similar (não metálico), resistente ao impacto e a compressão, com protetor de borda em material emborrachado para melhor conforto e proteção.
3.1.7.2 Contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster para maior durabilidade.
3.1.8 Alça de calce rápido:
3.1.8.1 Em formato funcional, sendo externa e no terço superior das laterais dos canos, confeccionado em couro bovino flor integral hidrofugado com proteção antichama.
3.1.9 Forração interna:
3.1.9.1 Deve ser construída em sistema de meia, sendo com membrana feita de poliéster com canais hidrofílicos não porosos, especialmente adequada para uso em calçados e 100% impermeável e, ao mesmo tempo, permeável ao vapor de água (respirável). Estrutura base do forro em manta de fibra que facilita a absorção de umidade e liberação de calor por célula aberta sem retenção. Acabamento com tecido de revestimento integrado em tricomponente com a manta e membrana antibactérias com trama paralela em formato zig zag com sistema de travamento e liberação de elasticidade.
3.1.9.2 A bota deve obrigatoriamente possuir este sistema em pelo menos 75% da altura do eixo do cano e ser selado integralmente por fita termo solda com 22/25 mm de largura ou similar para maior vedação e proporcionar uma impermeabilidade completa, para maior reforço no calcanhar o forro pode possuir um suador em material não tecido de alta resistência tendo também as costuras seladas.
3.1.10 Palmilha de montagem e segurança:
3.1.10.1 Deve ser constituída em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida anti perfuração não metálica com espessura mínima de 3,0 mm e flexível. A medida da palmilha de montagem deve cobrir toda extremidade na base da bota para maior proteção e ser fixada no cabedal por sistema de montagem. Na base da palmilha de montagem deve ser fixada uma palmilha de isolamento térmico, construída em bolha com célula de ar de 3,0 mm revestida com papel aluminizado ou similar para maior conforto e proteção do calor induzido. Não será aceita palmilha metálica ou material similar que dificulte a maleabilidade do solado da bota.
3.1.11 Palmilha de conforto:
3.1.11.1Palmilha de conforto em poliuretano com no mínimo 6mm de espessura, formato anatômico e sistema de ajuste ao pé para melhor distribuição do peso no caminhar, revestida com tecido poliéster pluma com tratamento bactericida integral que iniba a proliferação da sudorese excessiva, bactérias e fungos.
3.1.12 Solado:
3.1.12.1 Deve ser composto a base de borracha massa nitrílica com alto grip resistente a alta temperatura, travas com derrapante tratorados medindo no mínimo 5 mm de altura e desenho dinâmico com área de tração e freio, vulcanizado a frio diretamente no cabedal. A planta e salto do solado poderá ser preenchida com polímero para maior isolamento térmico e absorção de impacto, sem prejuízo à segurança mecânica.
3.1.13 Pesos e medidas:
3.1.13.1 O peso da bota deve ser no máximo 1,2 kg (pé número 40) e a diferença entre a massa do pé esquerdo do calçado e a massa do pé direito não deve ultrapassar 20 gramas. A altura deverá ser no mínimo 28 cm contados da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano (número 40).
3.1.14 Embalagens:
3.1.14.1 Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante.
3.1.15 Laudos de Certificação, atestados e amostras:
3.1.15.1 Devem ser apresentados os laudos técnicos, original ou cópia autenticada, emitido por laboratório acreditado ou credenciado para realizar os ensaios exigidos, que comprovem que a bota está certificada com os parâmetros exigidos pelas normas ABNT NBR 15275, NBR ISO 20345:2015 OU EN ISO 20345:2011 e NORMA EN 15090:2012, sempre uma complementando a outra, prezando sempre pelo maior grau de proteção ao usuário. A classificação da bota ofertada deve observar os itens: segurança, resistência e conforto pelo menos no que refere a simbologia F2A, HI3, CI, SRC.
3.1.16.Simbologia aplicada:

F2A – Classificação indicativa dos tipos e níveis de proteção requeridos na tabela 4 da norma EN 15090:2012, bem como da propriedade antiestática para a devida certificação.

HI - Resistência ao calor estabelecido em norma para os parâmetros de teste.

HI3 - Determinação da isolação ao calor. Norma de ensaio BS EN 15090/2012 item 6.3.1 - Nível 3 (O aumento da temperatura não deve ser maior que 42°C em 10 minutos e o calçado deve SUPORTAR 250°C POR 40 MINUTOS SEM DETERIORAÇÃO)

SRC - Ensaio de escorregamento piso aço com glicerina – Norma de ensaio ISO 13287, requisitos conforme o item 5.3.5.3 da ABNT NBR ISO 20345. Condição de índice de atrito, neste caso, deve ser coeficiente de atrito igual ou maior que 0,13 para escorregamento do salto para frente e igual ou maior que 0,18 para escorregamento plano para frente.

CI - Isolamento ao frio do conjunto do solado. Deve atender o item 6.2.3.2 da Norma ABNT NBR ISO 20344, cuja queda de temperatura na superfície superior da palmilha de montagem, não pode ser maior que 10°C.

Descrição: Mochila com reservatório de hidratação de no mínimo 2 L (tipo camelbak). Pode ser abastecido sem ter que tirá-lo da mochila. Sistema de hidratação composto por reservatório flexível confeccionado em Poliuretano, que mantenha as águas insípidas, inodoras e incolor, com capa isotérmica que deve ser confeccionada em material flexível,revestida externamente em tecido de nylon tipo cordura e com capacidade para manter o conteúdo do reservatório gelado por até 4 (quatro) horas em condições operacionais de campo, duto composto por mangueira em poliuretano, mínimo de 800mm de comprimento, bico de silicone e válvula a prova de vazamentos, capa da mangueira em neoprene. Deverá possuir abertura externa para reabastecimento com sistema de rosca e bocal com diâmetro não inferior a 50mm.

ITEM 7 - LUVA POLIVALENTE DE COMBATE A INCÊNDIO

3.1.1 Luva polivalente de combate a incêndio em tecido de aramida e para aramida, tecidos estes que devem ser inerentemente resistentes às chamas, com reforço externo e com cinco dedos;
3.1.2 A luva deverá apresentar um forro interno de proteção ao calor em para-aramida de no mínimo 300g/m². O punho deverá possuir tecido elástico de material anti chama tipo malha ou no mesmo tecido da luva ou em aramida, se necessário deverá possuir uma cinta de ajuste para garantir a fixação/regulagem de pressão da mesma ao punho do usuário; a costura do punho com a estrutura interna da luva deverá ter acabamento com viés, a fim de eliminar excessos e rebarbas internas;
3.1.3 A luva deverá contar com uma membrana que apresente, simultaneamente, impermeabilidade de fora para dentro e respirabilidade de dentro para fora, localizada entre o forro interno de para-aramida e a camada externa. As costuras da membrana deverão ser seladas;
3.1.4 Se o material externo da luva for em couro, deverá apresentar dispositivo anti retração em caso de flashover. Caso a luva seja em tecido aramida e meta aramida, torna-se desnecessário este dispositivo pelo fato do próprio tecido dispor destas propriedades (conforto e proteção).
3.1.5 A luva deverá possuir etiqueta fixada no seu interior com o tamanho, nome do fabricante, pictogramas de instrução de lavagem, referência à Norma EN 659 na qual a luva deverá estar certificada bem como o pictograma da figura 6. As luvas deverão possuir certificado EN 659:2003 + A1:2008 ou atualização posterior.

3.1.6 As costuras que juntam o punho ao dorso e as que juntam a palma ao dorso deverão ter resistência mínima de 350 Newton.
3.1.7 As luvas deverão estar disponíveis ao menos em 6 (seis) tamanhos diferentes.
3.1.8 A empresa vencedora deverá fornecer amostras de todos os tamanhos disponíveis, para fins de elaboração de pedido.

Exemplo de grade de tamanho das luvas

Tamanho das luvas
Tamanho	pequeno (x-Small)	pequeno (Small)	médio (Medium)	grande (large)	grande (x-large)	Extra grande (xx-large)
Tamanho numérico	7	8	9	10	11	12
Centímetros	18	20	23	25	28	30

Obs: Caso o proponente tenha outro tipo de grade, deve fornecer para que seja possível quantificar os tamanhos necessários para compor o pedido na ordem de compra.
3.1.9 Exigência de performance e índices de desempenhos mínimos (certificados com base nas diversas normas que tratam cada teste exigido). Todos os padrões de desempenho abaixo descritos deverão ser certificados, conforme segue:
3.1.9.1 NORMA EN 420:2003+A1:2009

VERIFICAÇÃO DA DESTREZA

Ensaio de destreza (pinos)

Requisito Mínimo – Nível 4

3.1.9.2 NORMA EN 388:2016

RESISTÊNCIA A ABRASÃO

Requisito mínimo – 5000 ciclos (mínimo nível 3)

3.1.9.3 NORMA EN 388:2016

RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA

Resistência ao corte por lâmina (índice de corte)

Requisito mínimo – Para palma e dorso – Nível 3 palmas e dorsos – 6,0

3.1.9.4 NORMA EN 388:2016

RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

Requisito mínimo – nível 4 – mínimo 110N

3.1.9.5 NORMA EN 388:2016

RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO

Requisito mínimo – mínimo nível 3 – mínimo 110 N

3.1.9.6 NORMA ISO 15025:2000 (E)

PROPAGAÇÃO DE CHAMAS

Propagação de chamas (tempo de existência de chama e incandescência) (s)

Requisito Mínimo Nível 4 para chama <2 segundos **

Requisito Mínimo Nível 4 para incandescência < 5 segundos**

**Preferencialmente nível 0 (zero) segundos

3.1.9.7 NORMA EN 659:2003

ENSAIO DE CALOR DE CONTATO

Calor de contato (tempo para elevação da temperatura em 10º C) a uma temperatura de 250ºC (s)

Requisito mínimo – 10 segundos de contato

3.1.9.8 NORMA ISO 9151:1995 (E)

ENSAIO DE CALOR CONVECTIVO

índice de transferência de calor HTI (tempo para elevação da temperatura em 24ºC, com

densidade de fluxo de calor de 80 kW/m2

Requisito Mínimo Nível 4 – 20 segundos mínimo (Nível de acordo com norma EN. 407:2004)

Na conclusão dos ensaios, não deve haver evidência de fusão na parte mais interna.

3.1.9.9 NORMA ISO 6942:2002

ENSAIO DE CALOR RADIANTE

índice de transferência de calor por radiação RHTI (tempo para elevação da temperatura em 24ºC

com densidade de fluxo de calor radiante de 40 kW/m2)

Requisito mínimo – Valor médio – mínimo 20 segundos

Requisito mínimo – Menor leitura – mínimo 20 segundos

Requisito mínimo – não deve apresentar evidência de fusão do material mais interno

3.1.10 Informações mínimas da etiqueta

-Número do Certificado Aprovação

-Tamanho da luva

-Pictograma da norma EN 659:2003

-Data e lote de fabricação

-Informações, legível e indelével.

3.1.11 Embalagem

Deverá ser embalada individualmente 1 par por embalagem de plástico cristal transparente, de maneira que possibilite visualização no interior da embalagem.

ITEM 8 – EPI MULTIMISSÃO

DESCRIÇÃO GERAL

A vestimenta primária também considerada como vestimenta de segurança para ser utilizada em situações de risco, em ambientes com temperaturas elevadas e potencial de inflamabilidade elevada pela presença de produtos à base de hidrocarbonetos e/ou alcoóis, além do potencial contato com arestas e partes cortantes comuns nestas operações.

Deverá proporcionar conforto térmico ao usuário e desenho que não comprometa a mobilidade;

Segurança funcional e liberdade de movimento de todo o conjunto;

DA COMPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, DO CONJUNTO E ACESSÓRIOS.

Tecido composto por 63% meta-aramida, 25% viscose FR, 9% elastano 2% paraaramida e 1% de fibra anti-estática nas cores amarela (blusão) e preta (calça) OU 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% de fibra anti-estática (nas mesmas cores citadas anteriormente). Será admitida uma variação de 2% a 5% (máximo). O tecido deverá apresentar gramatura entre 220gr/m² e 240 gr/m², com tolerância à variação de cinco pontos percentuais.

Fecho combinado de contato composto por duas fitas, sendo estas respectivamente com micro ganchos e micro argolas, em poliamida ou material resistente à chamas.

Composto por faixa refletiva amarela e prata perfurada. Quanto a visibilidade deve obedecer o índice mínimo de visibilidade da EN 471: O conjunto deve ser dotado de faixas refletivas que devem ser amarelas, prateadas, amarelas, intercaladas, e possuir no mínimo 50mm de largura. As faixas devem ser costuradas com dupla costura para maior durabilidade, sem comprometer a respirabilidade do conjunto. Nas costas, deverá ser impresso em faixa refletiva prata com, no mínimo, 480 Cd/(lx.m²), estampada a quente a identificação do CBMSC, sob orientação da contratante (portaria 435, de 12 de dezembro de 2017, do comando geral do CBMSC).

Zíper termoplástico (Vislon FR) - COR Preto Zíper fixos e destacáveis, conforme a função a ser exercida.

Linha de fibra meta aramida resistente à chama em todos os pontos em que houver necessidade de costura.

Costuras interferem diretamente na integridade e vida útil do macacão e principalmente na segurança do usuário, logo se recomenda que tenha no mínimo 3,0 pontos por centímetro linear.

Qualquer parte metálica existente deverá ser naturalmente resistente à corrosão ou receber tratamento anticorrosivo.

Quanto ao reforço exposto nos cotovelos e joelhos, deverá ser confeccionado em para-aramida ou silicone resistente a chamas com espessura mínima de 1mm. Os reforços devem ser de tamanho suficiente para estarem em contato com o solo quando o bombeiro estiver ajoelhado ou engatinhando em quatro apoios.

DO MODELO

Descrição do EPI Multimissão

Conjunto de duas peças, blusão e calça, sem forro, com conexão das peças através de zíper na região da cintura sendo composto por blusão com gola, mangas tipo social com ajuste na barra e fechamento frontal através de zíper e fecho de ganchos e argolas.

Possui três painéis superiores, sendo dois frontais e um traseiro. A calça possui braguilha, bolsos laterais e expansão na região da barra. Possui quatro painéis inferiores, sendo dois frontais e dois traseiros.

O conjunto deverá ser confeccionado com base no modelo do ANEXO A do presente documento.

O layout proposto para fins de disposição das faixas refletivas (ANEXO A) pode sofrer alterações, desde que atenda os dispositivos da norma (índice mínimo de visibilidade da EN 471). A inscrição na parte posterior deve obedecer o que prevê a portaria 435, de 12 de dezembro de 2017, do comando geral do CBMSC.

DOS ACESSÓRIOS INTEGRANTES DO EPI MULTIMISSÃO

Bolsos e acessórios

Dois bolsos tipo semi caixa com expansão nas extremidades parte inferior, tipo aviador, fixado na parte superior um em cada lado com abertura na diagonal em toda largura, com fechamento através de zíper de 150 mm. Nas extremidades da abertura deverá ter pala material medindo 35 mm de largura para fixação do zíper com reforço interno (vivo de tecido). Costura reta dupla e travete, fixado entre 10 mm a 20 mm da faixa refletiva.

Medidas dos bolsos: Largura 180 mm x Comprimento 290 mm x Lateral frontal 180 mm com variação de 5%.

Bolso para rádio

Um bolso, desenho tipo caixa sanfonado, costurado com pesponto simples e fixado com costura pesponto duplo na parte superior do painel esquerdo do blusão, acima do bolso assimétrico e abaixo do reforço do ombro. Deverá ter fundo falso para drenagem, em tira de camada dupla medindo 50 x 50 mm, costurada com pesponto duplo e fixada centralizada com costura pesponto simples. Medidas do bolso: largura: 90 mm, altura 180 mm, profundidade 50 mm. Deverá ter faixa refletiva, fixada a 85 mm da base do bolso, costurada com costura reta dupla em linha meta-aramida branca. Variação de 5% admitida nas medidas.

Fechamento com lapela confeccionada com material de camada externa dupla medindo 50 x 110 mm, com um fecho de ganchos e argolas gancho medindo 40 mm x 50 mm fixado na extremidade interna da lapela e um fecho de ganchos e argolas medindo 80 mm x 50 mm fixado na extremidade externa do bolso com costura reta simples em “X”. 4.4.2.3 O bolso deverá ser capaz de acomodar um capaz de acomodar um rádio HT modelo Motorola EP450.

Fita para conexão porta rádio

Deverá ter uma tira para conexão porta rádio medindo 25 mm x 60 mm fixada centralizada entre a tampa do bolso de rádio e o reforço do ombro, painel frontal do lado esquerdo fixado com costura reta simples e com travete nas laterais.

Tarjetas de identificação

Deverá ter fecho de ganchos e argolas, medindo 100 x 25 mm, fixado a 20 mm da faixa refletiva e a 15 mm do fecho de ganchos e argolas, fixado no painel frontal lado direito.

Bolsos laterais da perna

Dois bolsos tipo semi caixa fixados um em cada lado sobre a costura do fechamento da lateral, fixado a 150 mm da junção da pala do quadril com costura reta dupla e travete nos pontos críticos. Abertura em toda largura superior, com pala de 35 mm e fechamento através de zíper 170 mm fixado nas extremidades da abertura com reforço interno (em vivo de tecido) com costura reta dupla e travete.

Medidas dos bolsos: 250 mm de altura e 200 mm de largura na parte superior e 30 mm de profundidade. Variação de 5% nas medidas.

Deverá ter um bolso tipo chapado medindo 90 mm x 160 mm fixado no lado esquerdo fixado a partir da junção da abertura do bolso tipo caixa, com costura reta dupla e abertura em toda largura superior com bainha de 10 mm costurada com pesponto e fechamento através de fecho de ganchos e argolas medindo 90 mm x 25 mm fixado a 20 mm abaixo da bainha.

Fechamento com lapela confeccionada em material de camada externa dupla, toda costurada e fixada com pesponto duplo medindo 50mm x 90 mm com fecho de ganchos e argolas. Gancho fixado na extremidade interna da lapela com costura reta simples.

Um bolso tipo chapado fixado a 125 mm abaixo do ombro embutido na costura da junção da lateral da manga, fixado com costura reta dupla e travete nos pontos críticos.

Abertura deverá ser através de zíper de 170 mm com pala 35 mm na lateral direita fixado nas extremidades da abertura com reforço interno em vivo de tecido com costura reta dupla e travete.

Medidas do bolso: Largura superior 165 mm, largura inferior 110 mm e com altura 250 mm.

Deverá ter um bolso porta tesoura tipo chapado com a parte superior em formato arredondado e acabamento em debrum do mesmo material em todas as extremidades fixado sobre o bolso e com costura reta dupla e travete fixado a 20mm da extremidade inferior. Deverá ter fechamento através de um botão de pressão, sendo o botão fêmea fixado na parte livre do bolso a 15mm da extremidade e o botão macho fixado no blusão (sobre o bolso) na mesma proporção do botão fêmea.

Medidas do bolso porta tesoura: Largura de 65 mm e altura de 190 mm.

Bolsos laterais inferiores fixados nas pernas chapados com abertura em zíper medindo 300mm de altura x 240 mm na base superior x 170 mm na base inferior localizados entre o painel dianteiro e traseiro.

Bolso sobre a manga direita

Um bolso tipo fole com profundidade fixado na manga direita, a 130 mm abaixo do ombro e fixada com costura reta dupla em linha meta-aramida preta.

Deverá ter abertura através de zíper 130 mm com pala de 35 mm na lateral esquerda fixado nas extremidades da abertura com reforço interno (em vivo de tecido) e costura reta dupla e travete.

No cursor do zíper deverá ter uma tira de material duplo em forma de argola medindo 8 x 50 mm para facilitar a abertura e fechamento do mesmo.

Medidas do bolso: Largura 140 mm x altura 160 mm x profundidade 30 mm. Variação de 5%.

Deverá ter um bolso confeccionado do mesmo material medindo 60 mm x 125 mm, dividido ao meio com costura reta simples fixado sobre o bolso da manga, com costura reta dupla.

Deverá ter um bolso confeccionado do mesmo material, medindo 60 mm x 110 mm dividido ao meio com costura reta simples fixado sobre o segundo bolso com costura reta dupla.

Deverá ter lapela confeccionada com material camada externa dupla medindo 60 x 160 mm, toda costurada com pesponto duplo e com linha meta-aramida preta. Deverá ter fechamento através de fecho de ganchos e argolas medindo 60 x 25 mm fixado na horizontal da extremidade interna da lapela e fecho de ganchos e argolas fixado na horizontal sobre o bolso menor a 30 mm da extremidade inferior do bolso com costura reta simples para fechamento dos dois bolsos menores.

Deverá ter fecho de ganchos e argolas medindo 110 mm x 25 mm fixado centralizado na parte externa da lapela para fixação da tarjeta de ocupação profissional medindo 110 mm fixado com costura reta simples.

Deverá ter travetes nos pontos críticos.

Braguilha

Deverá ser em formato retangular com a base arredondada, medindo 230 mm de altura e 50mm de largura, com costuras pesponto duplo.

Deverá ter fechamento fixado a 10 mm da extremidades da abertura através velcro, sendo o velcro (argola) fixado conforme o tamanho do lado direito parte externa, e o velcro (gancho) na extremidade do lado esquerdo interno, com costura reta simples.

Deverá ter uma vista do mesmo material camada externa no lado direito medindo 220 X 40 mm com costura pesponto simples.

Deverá ter travetes nos pontos críticos.

Deverá ter fole no entre pernas, do mesmo tecido, no formato de triangular, medindo 210 mm de comprimento e 55 mm de altura, costurado com pesponto duplo.

Ajuste da cintura

Na parte frontal deverá ter ajuste através de cadarços, com fechamento em engate rápido, sendo o engate macho fixado no lado direito e o engate fêmea fixado no lado esquerdo.

Os cadarços deverão ser recobertos com tira do mesmo material da camada externa, medindo 55 mm de altura, com um passante do mesmo material medindo 60mm x 25mm, fixado a 20 mm da extremidade aberta. As tiras deverão ser fixadas junto à costura lateral, e a 10 mm da junção do cós ao painel da cintura, com as extremidades abertas voltada para braguilha, para passagem do cadarço.

Reforço do joelho

Deverá ter reforço com pences, medindo 200 mm, em formato oval, fixado na altura dos joelhos centralizado nas pences na parte externa com costura reta dupla.

4.4.9.2 Deverá ter uma pence nas laterais centralizada na altura do joelho no painel frontal medindo 90 mm.

4.4.9.3 O reforço deverá ser de para-aramida ou silicone resistente a chamas com espessura mínima de 1mm. Os reforços devem ser de tamanho suficiente para estarem em contato com o solo quando o bombeiro estiver ajoelhado ou engatinhando em quatro apoios.

Reforço do cotovelo

O cotovelo deverá possuir reforço através de camada de tecido sobreposta (mesmo material do tecido principal ou tecido que tenha em sua composição paraaramida ou silicone resistente a chamas).

Deverá possuir formato retangular, com medida aproximada de 9,5 x 12,0 cm.

Deverá possuir duplo pesponto ao redor de todo o seu contorno e 2 pespontos cada um centralizado dentro do reforço.

Suspensório

Deverá ter um espaldar em formato de Y confeccionado em tecido finalizando em forma de seta, costurada com costura reta dupla.

Deverá ser fixada na parte superior do espaldar um cadarço, com regulador, para encaixar o outro cadarço, com argola “D”, na ponta, com regulagem para fora, e regulador na outra extremidade para encaixar na conexão da cintura, com costuras reforçadas.

Na parte inferior da seta, deverá ser fixado o cadarço com regulador nas extremidades para encaixar na conexão da cintura.

Expansão da perna

Deverá ter barra de 20 mm, com costura reta simples.

Deverá ter ajuste na parte frontal através de zíper 210 mm, o zíper deve ser fixado através de pala do mesmo material, medindo 35 x 245mm, uma em cada lado em formato de “V”, com abertura medindo 70 mm, com costura reta dupla.

No cursor do zíper deverá ter uma tira de material duplo em forma de argola, medindo 8 x 50 mm, para facilitar a abertura e fechamento do mesmo. O zíper deve ser fixado de forma que, quando fechado, o cursor fique voltado para baixo.

Etiquetas

Etiqueta de identificação em nylon resinado, cor branca.

Etiqueta de Instrução de lavagem em refletivo transferível, cor branca.

Nota: Deverá ser fixada em cada peça uma etiqueta e Manual de instrução.

Nota: Deverá ser gravada uma instrução de lavagem em cada peça (Blusão e Calça).

No blusão deverá ser gravada a etiqueta de instrução de lavagem fixada na parte interna do lado esquerdo da abertura frontal.

Na calça, deverá ser gravado no painel direito parte traseira, localizado centralizado abaixo da junção entre o painel do quadril e o painel da perna.

Reforço costura / travete

Os reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior exigência tradicional de modo a reduzir eventual ruptura.

Deverão estar presentes no acabamento final do zíper frontal nas lapela de ajuste da gola, manga e cintura, nas extremidades dos zíperes.

Da simetria

4.6.1 As costuras deverão ser retas e paralelas quando necessário. Os acessórios deverão estar alinhados verticalmente e horizontalmente.

Dos aviamentos

Todos os componentes deste macacão deverão ser resistentes a chamas.

CROQUI DO EPI – CALÇA E BLUSÃO

GRADE DE MEDIDAS

Tamanho 1:

Blusão

PP	PQ	MD	GD	GG	XG
COMPRIMENTO BLUSÃO	62	64	66	68	70	72
TÓRAX	51	53	55	57	59	61
MANGA	61	62	63	64	65	66
PUNHO	15	16	16	17	17	18

Calça:

PP	PQ	MD	GD	GG	XG
CINTURA	47	49	51	53	55	57
COMPRIMENTO CALÇA	103	105	107	109	111	113
ENTRE PERNAS	72	73	74	75	76	77
BOCA FECHADA	22	22	23	23	23	24
BOCA ABERTA	25	25	26	26	26	27

Tamanho 2:

Blusão

PP2	PQ2	MD2	GD2	GG2	XG2
COMPRIMENTO BLUSÃO	63	65	67	69	71	73
TÓRAX	51	53	55	57	59	61
MANGA	62	63	64	65	66	67
PUNHO	15	16	16	17	17	18

Calça

PP2	PQ2	MD2	GD2	GG2	XG2
CINTURA	47	49	51	53	55	57
COMPRIMENTO CALÇA	104	106	108	110	112	114
ENTRE PERNAS	72	73	74	75	76	77
BOCA FECHADA	22	22	23	23	23	24
BOCA ABERTA	25	25	26	26	26	27

Tamanho 3:

Blusão

PP3	PQ3	MD3	GD3	GG3	XG3
COMPRIMENTO BLUSÃO	64	66	68	70	72	74
TÓRAX	51	53	55	57	59	61
MANGA	63	64	65	66	67	68
PUNHO	15	16	16	17	17	18

Calça

PP3	PQ3	MD3	GD3	GG3	XG3
CINTURA	47	49	51	53	55	57
COMPRIMENTO CALÇA	105	107	109	111	113	115
ENTRE PERNAS	72	73	74	75	76	77
BOCA FECHADA	22	22	23	23	23	24
BOCA ABERTA	25	25	26	26	26	27

GARANTIA

Os materiais aplicados na construção deverão ser de 1ª qualidade, tendo os mesmos 01 (um) ano de garantia fornecida pelo fabricante.

CERTIFICADOS/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/LAUDOS

Após declarada habilitada, a licitante arrematante terá o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a documentação técnica abaixo relacionada:

Salienta-se que pode ser acrescentada coluna de especificação do cliente, resumindo os índices a serem atingidos do edital, desde que comprovadamente reflita as exigências do edital.

Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) da proteção a carga anti-estática EN 1149-3 do tecido após mínimo 5 lavagens ISO 6330 ou ISO 15797 com temperatura mínima de lavagem de 60°.

Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) da proteção a calor e chamas ISO 15025 +ISO 9151 + ISO 6942 método B + ISO 12127-1. Estes ensaios deverão ser realizados no âmbito, nas condições definidas na norma ISO 11612. O tecido deverá possuir os seguintes índices A1 B1 C1 F1 conforme definido na norma ISO 11612 e ainda atender os seguintes critérios:

HTI 24 > 5,0s superando o nível mínimo para caracterizar B1, RHTI 24 > 12,5s superando o nível mínimo para caracterizar C1, e resultado da proteção a calor de contato, ou seja tempo mínimo aceitável de 7,5 s superando o nível mínimo para caracterizar F1 em 50%.

Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de resistência à tração ISO 13934-1 com resultado mínimo de 750 N após mínimo 5 lavagens segundo ISO 6330 ou ISO 15797 com temperatura de lavagem mínima de 60°C.

Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de resistência a rasgo ISO 13937-2 com resultado mínimo de 43 N após mínimo 5 lavagens segundo ISO 6330 ou ISO 15797 com temperatura de lavagem mínima de 60°C.

Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de resistência a abrasão martindale EN 530 com resultado mínimo de nível 5 (≥ 1500 ciclos) após mínimo cinco ciclos de lavagens. A comprovação de resistência a abrasão poderá ser alternativamente apresentada através da norma EN 16689, ou seja, atingir mínimo 20.000 ciclos de abrasão quando ensaiado segundo ISO 12947-2 com pressão de 12kpa após 5 ciclos de lavagem.

Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de conformidade com a EN 16689 (Requisitos de proteção para roupas de resgate técnico) atendendo aos requisitos de RHTI 24 > 11.5s e RHTI 12 > 5.7s (podendo variar em 2%).

Os ensaios poderão ser realizados em qualquer cor de tecido.

Os certificados e laudos somente serão aceitos como válidos quando o organismo certificador for acreditado por organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento, Recognition Arrangement – MLA, estabelecido por uma das seguintes cooperações:

International Accreditation Forum, Inc. – IAF;

European co-operation for Accreditation – EA;

International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC; e

Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC.

A certificação C.A. não substitui as certificações exigidas neste edital.

Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser autenticados pelo serviço diplomático brasileiro no país de origem, conformidade deste regulamento, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o Artigo 18 do Decreto n° 13.609 de 21 de outubro de 1943, art. 224 do Código Civil Brasileiro, arts. 157:4 e 157:5 do Código de Processo Civil Brasileiro e acordo com a Lei n° 6.015 (Lei de Registros Públicos) artigos 129 parágrafo 6 e 148. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. Somente serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas.

EMBALAGEM

O produto deverá ser acondicionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.

ITEM 9 – LUVAS DE RESGATE

1.1 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

1.1.1 Luvas de resgate.

1.1.2 Manual de funcionamento e manutenção no idioma português.

1.1.3 Certificado de garantia do fabricante.

1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Luva multitarefa de alto desempenho, especial para atividades de extricação e desencarceramento. Deverá proteger o dorso da mão e possuir flexibilidade e amplitude do movimento das mãos, com reforço na palma e resistência ao corte.

1.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1.3.1 Deverá ser fabricada de modo a proporcionar atendimento da EN 388:2016 ou norma mais atualizada, conferindo resistência à abrasão mínimo nível 4, resistência à corte por lâmina mínimo nível 4 ou TDM (mínimo C), resistência à rasgos mínimo nível 4, resistência perfuração por punção mínimo nível 2. Além disso, deverá possuir proteção contra impacto também prevista na referida EN.

1.3.2 A luva deverá possuir o fecho elástico do pulso em velcro.

1.3.3 Deverá possuir camada externa com altíssima resistência à abrasão e manter ótima aderência e resistência a óleos.

1.3.4 O dorso deverá possuir sistema de proteção contra impactos, com design avançado para dissipar as forças exercidas em área maior.

1.3.5 Deverá possuir reforço entre os dedos indicador e polegar a fim de aumentar a vida útil da luva..

1.3.6 A luva deverá ser lavável à máquina.

1.3.7 As luvas devem possuir garantia contra defeitos de fabricação por 12 meses.

1.4 ACESSÓRIOS

O produto não acompanha acessórios.

1.5 CERTIFICAÇÕES

Deverá atender a norma EN 388:2016.

1.6 AMOSTRAS E LAUDOS

1.6.1 Fica facultado a apresentação de AMOSTRA física, porém a proposta deve indicar qual equipamento do seu portfólio está sendo ofertado pela proponente.

1.6.2 A proponente classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a amostra do item através de Prospecto/Ficha Técnica Original do Fabricante ou Física com a Ficha Técnica.

1.6.2.1 Deverá conter informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado.

1.6.2.2 Deverá conter obrigatoriamente imagem e especificações do objeto cotado.

1.6.3 A amostra será analisada e caso atenda as características previstas, será emitido o Laudo de Aceitabilidade.

1.7 EMBALAGEM E ETIQUETA

O produto deverá ser embalado individualmente e acondicionado em caixa específica.

1.8 ENTREGA DO PRODUTO

1.8.1 O prazo para entrega normalmente utilizado para o produto é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar a partir da data de realização do pedido.

1.8.2 O prazo para substituição dos produtos que apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, é de no máximo 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo contratante, cabendo a contratada arcar com o ônus da substituição.

1.8.3 O produto deverá estar acompanhado dos documentos comprobatórios do atendimento de todos os requisitos contidos na norma exigida.

1.8.4 O produto deverá estar acompanhado do Termo ou Certificado de Garantia do Fabricante e Manual de instrução, funcionamento e manutenção.

1.8.5 Após o recebimento provisório a contratante poderá realizar a devolução do produto no caso de inconsistências percebidas após a entrega.

1.8.6 O recebimento definitivo é efetuado mediante certificação e pagamento da nota fiscal.

1.9 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.9.1 O fabricante deve assegurar à garantia total do produto, no mínimo, por 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento.

1.9.2 A garantia deve ser contra defeito de fabricação e desgaste do material sem prejuízo a garantia expedida pelo fabricante.

1.9.3 O produto deve estar acompanhado do certificado de garantia.

LOTE IV

ITEM 10 – MOCHILA PARA CORDAS

Mochila com o objetivo de proteger a corda no seu transporte e quando armazenadas.

Deverá ter um ilhós no fundo para permitir puxar a corda gradativamente para fora da mochila, projetado especialmente para esta finalidade.

Deverá ser fabricada em Cordura 500 Denier, com fundo duplo com ilhós especial.

Deverá ter alça para transporte como mochila e alças para reboque.

Deverá ter dois bolsos laterais para acondicionar materiais.

Deverá ter bolso transparente para colocar o histórico de uso do equipamento.

Deverá ter alças no fundo para rebocar o porta-ledge ou para corda guia.

Deverá ter peso máximo de 900g. Deverá ter capacidade mínima de 50L.

Deverá ser na cor vermelha.

ITEM 11 - BLOCANTE DE CORDAS

1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:

1.2. Equipamento blocante, com castanha sem agarras (espinhos), para salvamento em altura;

1.3. Deve deslizar facilmente para cima e bloquear facilmente para baixo, quando acoplado à corda de resgate;

1.4. Confeccionado em duralumínio de alta resistência e/ou aço;

1.5. Trabalhar em corda de 11mm a 13mm;

1.6. Peso máximo de 300g;

1.7. Sistema que permita inserir o equipamento em qualquer parte da corda. Se possuir came, pino, eixo ou qualquer outra peça que possa ser desacoplada do equipamento, esta deve ser presa por cabo de aço ou cordelete de modo que evite sua perda;

1.8. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e da norma certificada no próprio equipamento;

2. CERTIFICAÇÕES

2.1. Deverá possuir certificação EN 567 e/ou EN 12841 e/ou NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar ficha técnica, prospecto, manual e/ou equivalente, que traga(m) informações do equipamento para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser concionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.

ITEM 12 - TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO DE RESGATE

1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:

1.2. Triângulo de evacuação de resgate para salvamento em altura;

1.3. Conter, no mínimo, 5 pontos de ancoragem, em forma de anel, que permitam o uso em duas configurações, ou seja, ajuste para dois tamanhos, quando conectados por mosquetão em ajuste rápido;

1.4. Confeccionado com cintas de poliamida de alta resistência, com costuras eletrônicas, em PVC de alta resistência ou tecido de poliamida revestido em PVC;

1.5. Fivelas de ajuste nas cintas de modo a permitir melhor ajuste de tamanho;

1.6. Carga de trabalho máxima de, no mínimo, 140kg;

1.7. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e da norma certificada no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação, que identifique as especificações exigidas;

2. CERTIFICAÇÕES

2.1. Deverá possuir certificação EN 1497 e/ou EN 1498 e/ou NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar ficha técnica, prospecto, manual e/ou equivalente, que traga(m) informações do equipamento para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser concionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte

ITEM 13 - ORGANIZADOR DE EQUIPAMENTOS POLIESTER

ITEM 14 - CORDELETE DE RESGATE

1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:

1.2. Cordelete de resgate, resistente a abrasão e cortes, para salvamento em altura;

1.3. Apresentar ótimo manuseio e fácil confecção de nós;

1.4. Constituído por capa e alma, ou seja, tecnologia “Kernmantle“;

1.5. Diâmetro de 8 mm;

1.6. Carga de ruptura de, no mínimo, 12kN;

1.7. Fabricado a partir de fibras filamentadas de altíssima tenacidade e 100% virgens;

1.8. Confeccionado em poliamida ou poliamida e poliéster de alta tenacidade;

1.9. Predominância de cor viva que facilite a visualização;

2.0. Deverá possuir identificação da carga de ruptura no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação, que identifique as especificações exigidas;

2. CERTIFICAÇÕES

2.1. Deverá possuir certificação EN 564 e/ou NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar amostra do material, com tamanho em torno de 1 metro, para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser concionado em rolo contendo a metragem demandada e embalado de forma a proteger contra danos durante o transporte.

ITEM 15 - LUVA DE SEGURANÇA PARA RESGATE EM ALTURA

1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:

1.2. Par de luva de segurança modelo 5 dedos confeccionada em couro para salvamento em altura;

1.3. Reforço externo e interno na região interna do polegar e na palma a fim de proteger contra o calor gerado por atrito na região especificada durante a passagem da corda de resgate durante operações;

1.4. Permitir grande acuidade tátil de modo a facilitar o manuseio de cabos e equipamentos, não devendo apresentar folgas na região entre as articulações metacarpo-falangicas quando calçada, devendo o revestimento interno manter contato com a pele do usuário nessa região mesmo quando os dedos estiverem esticados;

1.5. Não deverá apresentar sobra excessiva de couro entre os dedos, de modo a não prejudicar a acuidade tátil durante operações;

1.6. Sistema fechamento ou ajuste no punho, de modo a garantir melhor fixação da luva nas mãos;

1.7. Deverá possuir identificação norma certificada no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação, que identifique as especificações exigidas;

2. CERTIFICAÇÕES

2.1. Deverá possuir certificação EN 388, com índice de abrasão de, no mínimo, 2 (dois), e/ou possuir certificação NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar amostra de um par do material para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser concionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.

LOTE V

ITEM 16 - SERRA SABRE (COM BATERIA)

Serra Sabre com funcionamento através de bateria de tensão de trabalho de no mínimo 18V;

Deverá possuir capacidade de no mínimo 3000 golpes por minuto com comprimento de curso de no mínimo 31,7mm e velocidade variável, com sistema sem escovas de carvão e com proteção contra sobrecarga;

Deve ser capaz de fixar a lâmina em 4 posições distintas e possibilitar a troca da lâmina sem a utilização de chave ou ferramenta;

Deverá ser entregue juntamente com:

01 (uma) lâmina para corte de madeira (comprimento entre 12cm e 15cm);

01 (uma) lâmina para corte em metal (comprimento entre 12cm e 15cm);

01 (um) carregador (220V) para baterias de no mínimo 18 V e 5,0 Ah de Li-Ion;

02 (duas) unidades de baterias de no mínimo 18V e 5,0 Ah de Li-Ion;

O conjunto de serra, lâminas, carregador e baterias devem ser entregues em maleta confeccionada em material plástico rígido com sistema de travamento para possibilitar o seu acondicionamento e transporte.

Deverá ser entregue com manual de instruções em português;

Peso máximo da ferramenta sem lâmina e sem bateria 3,1 (três vírgula um) quilogramas;

Prazo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento.

ITEM 17 - CONJUNTO DE LONAS DE PROTEÇÃO PARA RESGATE VEICULAR.

Conjunto de capas de proteção em Cordura 200 (Nylon®);

Material externo resistente à água e a abrasão;

Camada interna resistente a corte;

Para facilitar a identificação, a cor é amarelo brilhante;

Conjunto de capas de proteção lavável;

Dimensões da embalagem: 700 x 500 x 95 mm;

4 proteções de colunas, cada uma com 2 ti ras de Velcro 300 x 350 mm;

2 capas de proteção, com 4 imãs: 650 x 650 mm;

1 capa de proteção, com 6 imãs: 1650 x 650 mm;

1 lona de provisão: 1.200 x 2.500 mm;

Peso: 7,8 kg.

ITEM 18 – CARRETEL PARA MANGUEIRA

- Carretel para acondicionar até 60m de mangueiras, metálico, com base tubular e rodas para facilitar o transporte. Alça retrátil e compatível com sistema de kit pickup Guarany.

ITEM 19 - LAÇO CAMBÃO PARA CAPTURA DE ANIMAIS

Confeccionado em alumínio de alta resistência com cabo em aço plastificado e dispositivo de travamento e soltura do laço de forma rápida e segura; Tamanho: mínimo de 200 cm de comprimento.

LOTE VI

ITEM 20 - MOTOR DE POPA

Especificações técnicas

Altura da rabeta – 15"

Peso – 36kg

N° de cilindros – 2

Capacidade volumétrica - 246 cm³

Potência - 11.0kw/ 15hp

Faixa máxima de rotação - 4500/5500 rpm

Taxa de compressão – 6.8

Sistema de alimentação de combustível – carburado

Sistema de indução de ar – ND

Ignição – CDI

Sistema de operação - braço de comando

Lubrificação – pré-mistura

Sistema de partida – manual

Sistema de inclinação – manual

Posição para águas rasas – STD

Alternador – 80w

Retificador com regulagem de voltagem – ND

Proteção para partida engatada – STD

Sensor de temperatura - ND

Proteção para rotação excessiva – ND

Velocímetro – ND

Tacômetro – ND

Indicador de power trim – ND

Hélice – alumínio

Tanque de gasolina – 24l

Ajuste de posição de navegação (trim) - 4 posições

Ajuste de navegação em águas rasas - 2 posições

Ângulo de direção – 45°

Possuir fone para teste com mangueira.

2. JUSTIFICATIVA e OBJETIVO

A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades dos mais diversos tipos de ocorrências atendidas pelo do Corpo de Bombeiros.

Trata-se da aquisição de materiais diversos que servirão para reposição e complemento dos materiais existentes para a prestação de socorro nas mais diversas áreas atendidas pelo Corpo de Bombeiros na cidade de São Joaquim, são equipamentos de proteção individual para combate a incêndio estrutural e equipamentos/ferramentas para atendimento de captura de animais, busca e resgate. O desgaste natural e o desgaste resultante da própria utilização, causam avarias que inviabilizam o uso de equipamentos de tempos em tempos, necessitando de reposição, pois são equipamentos/ferramentas de pronto emprego para atendimento de emergências que necessitam sempre estarem em condições de pronto emprego, não havendo margem para problemas/avarias no momento da utilização, pois, pode resultar danos a vida ao meio ambiente e ao patrimônio. Destaca-se também que tais equipamentos devem ser de uso profissional, contendo todas as certificações e padronizações exigidas para o uso em situações de emergência.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

Os objetos do presente termo de referência serão recebidos em remessa única pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Joaquim com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após recebimento da nota de empenho.

Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Rua Bento Cavalheiro do Amaral nº 12, quartel do Corpo de Bombeiros, horário das 13:00 às 19:00 horas . Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

5. VALOR ESTIMADO

O valor máximo a ser gasto com a presente contratação é de R$ 209.684,10 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em pesquisas de mercado.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

(fica a cargo do Corpo de Bombeiros o recebimento provisório, ao qual é conferido o quantitativo e preços, conforme edital e resultado da licitação)

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias úteis do recebimento provisório.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CONSIDERAÇÕES

Fiscal do Contrato: Thiago da Silva

Gestora de Contratos: Andréa Neves de Souza

Dotação nº 30 e 31

São Joaquim, 21 de março de 2023.

______________________________

Thiago da Silva – Cap BM

Cmt da 2ª Companhia de Bombeiros Militares

Aprovo, em ___ de __________ de _____.

__________________________________

GIOVANE NUNES

PREFEITO MUNICIPAL

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.

(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05)

ciente em ___ de __________ de _____.

____________________________

Thiago da Silva

Fiscal do Contrato